РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 1-го маш/ч

Бурильно-проходческая самоходная машина VERMEER NAVIGATOR D36*50 серия II
Статьи затрат (согласно Методических указаний по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств МДС 81-3.99):

1. Амортизационные отчисления 
А = ((21 318 019,32+503 560) х 1 х 0,333) : 1120 = 6 488,02 руб/ч, где
21 318 019,32 руб. – стоимость установки (согласно договора) без НДС;
503 560 руб. – стоимость комплекта расширителей (счет-фактура №2 от 20.11.2007г.);
1 – коэффициент интенсивности работы установки (средний режим – прил.3 МДС 81-3.99);

0,333 - годовая норма амортизационных отчислений (код классификатора 14 2924030);

1120 маш.-час./год – годовой режим эксплуатации установки [28нед.х40час.].
2.  Затраты на ремонт и обслуживание

Зр =  ((21 318 019,32+503 560) х 0,2 х 0,7) : 1120 = 2 727,7 руб/ч, где

0,2 – годовая норма затрат на ремонт и техническое обслуживание (табл.1 п.10);
0,7 – коэффициент корректировки годовой нормы затрат на ремонт и техобслуживание, учитывающий качественный уровень импортных машин. Мы считаем целесообразным принять этот коэффициент по рекомендуемому верхнему пределу, так как обслуживание сложной локационной системы требует привлечения высококлассных лицензированных специалистов.
3.  Затраты на замену быстроизнашивающихся частей

Б = Цбч х Кбч / Т = 325,42 руб/ч, где

Цбч – цена быстроизнашивающихся частей, Кбч – коэффициент на доставку быстроизнашивающихся частей (Кбч=1,35), Т – годовой режим эксплуатации.

	Наименование быстроизнашивающейся части
	Кол-во в год
	Цена

ед-цы
	Стоимость в год
	Счет-фактура

	1. Топливный фильтр грубой очистки (2шт. х 4раза/год)
	8шт.
	1237,5
	9900
	№00710/2 от 07.10.08г.

	2. Топливный фильтр тонкой очистки (2шт. х 4раза/год)
	8шт.
	1226,39
	9811,12
	№00710/2 от 07.10.08г.

	3. Масляный фильтр двигателя и смесительной системы (2шт.х 8 раз/год)
	16шт.
	415,8
	6652,8
	№00710/2 от 07.10.08г.

	4. Воздушный фильтр двигателя и смесительной системы (2шт.х 4 раза/год)
	8шт.
	727,12
	5816,96
	№00710/2 от 07.10.08г.

	5. Гидравлический фильтр обратного потока (2шт х 4раза/год)
	8шт.
	1294,58
	10356,64
	№00710/2 от 07.10.08г.

	6. Гидравлический фильтр подпитки (2шт х 4раза/г)
	8шт.
	608,65
	4869,2
	№00710/2 от 07.10.08г.

	7. Губки тисков (4шт х 1раз/год)
	4шт.
	2568,84
	10275,36
	№00710/1 от 07.10.08г.

	8. Зубья расширителя (20шт. х 1раз/год)
	20шт.
	70
	1400
	№2016 от 24.11.08г.

	9. Буровая штанга (1шт./год)
	1шт.
	23120,28
	23120,28
	Договор поставки (25180€ / 50 х 45,91)

	10. Буровая головка «Standart» (1шт./год)
	1шт.
	58535,25
	58535,25
	Договор поставки (1275€ х 45,91)

	11. Зонд 2-х частотный (1шт./год)
	1шт.
	129236,65
	129236,65
	Договор поставки (2815€ х 45,91)


4. Затраты на оплату труда машиниста

З = 171,76 х 4 = 687,04 руб/ч,

где 171,76руб/час. – часовая тарифная ставка, соответствующая разряду 5.5п; 4 чел.-час – нормативная трудоемкость.
Накладные расходы – 120% от 687,04 – 824,45 руб/ч.
Сметная прибыль – 65% от 687,04 – 446,58 руб/ч.

5. Затраты на энергоносители (дизельное топливо)

Э = 21,5 литр/час х 13,22 руб/литр х 1,1 = 312,65 руб/ч, где

21,5 – летний расход топлива для установки;

13,22 руб. – стоимость топлива согласно с/ф №74 от 18.02.2009г.;
1,1 – коэффициент на доставку.
6. Затраты на смазочные материалы

Сд = (0,044 х 88,178 + 0,004 х 173,98 + 0,015 х 255,76) х1,1 х 21,5 = 198,95 руб/ч, где
0,044; 0,004; 0,015 – коэффициенты, учитывающие расход смазочных материалов;

88,178 – стоимость 1л моторного масла Mobil Delvac (с/ф №5494 от 04.08.2008г.);

173,98 – стоимость 1л (20 литров=18кг) смазки Mobilgrease XHP 222 (с/ф №5494 от 04.08.2008г.);

255,76 – стоимость 1л трансмиссионного масла Mobilube 1 SHC (с/ф №1237 от 21.02.2008г.);
21,5 – среднегодовой расход топлива л/маш-ч.

7. Затраты на гидравлическую жидкость

Г = 208л х 1,5 х 2 х 80,18 руб/л х 1,1 : 1120 маш-ч/год = 49,14 руб/ч, где
208л – вместимость гидравлической системы;

1,5 – коэффициент доливок гидравлической жидкости, восполняющих утечки при работе;

2 – периодичность замены гидравлической жидкости (переход лето-зима-лето);

80,18 руб/л – цена гидравлической жидкости Mobil DTE (с/ф №3052 от 12.05.2008г.).
8. Перебазировка
П = (1059 + 687,04+824,45+446,58) х 3,5 х 2*28 / 1120 =  527,99 руб/ч, где

1059 – стоимость 1маш-ч тягача с бортовым прицепом (ЧелСЦена к.52.07.121);
(687,04+824,45+446,58) – фонд оплаты труда рабочих, участвующих в перебазировке с накладными расходами и сметной прибылью;
3,5 – время эксплуатации транспортных средств, обеспечивающих перебазировку установки – 2 раза в неделю.
ИТОГО ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ установки VERMEER СОСТАВЛЯЮТ:
С = 12 587,94 руб/маш.-ч. без НДС.

Составил:                     Карпова Н.А. 
